2023131041KK2

(多选)有一只电容器的规格是“1.5 μF　9 V”，则该电容器(　　)

A．正常工作时所带电荷量不能超过1.5×10－5 C

B．正常工作时所带电荷量不能超过1.35×10－5 C

C．额定电压为9 V

D．击穿电压为9 V