202313113K1

在“金属丝电阻率的测量”的实验中，以下操作中错误的是(　　)

A．用刻度尺测量金属丝的全长，且测量三次，算出其平均值，然后再将金属丝接入电路中

B．采用伏安法测电阻时，用电流表测电阻丝中的电流，用电压表测电阻丝两端的电压

C．用螺旋测微器在金属丝三个不同部位各测量一次直径，算出其平均值

D．实验中应保持金属丝的温度大致保持不变