202313113K9

读出如图所示的螺旋测微器和游标卡尺的示数，螺旋测微器的示数为\_\_\_\_\_\_\_\_mm，使用游标尺为10个小等分刻度的游标卡尺测量一物体的尺寸，得到图中的游标卡尺的读数，由于遮挡，只能看到游标尺的后半部分，图中游标卡尺的读数为\_\_\_\_\_\_\_\_cm。

