202313113Z1

　如图甲、乙、丙所示的三把游标卡尺，它们的读数依次为\_\_\_\_\_\_\_\_mm、\_\_\_\_\_\_\_\_mm、\_\_\_\_\_\_\_\_mm。



