2023131232KK1

(多选)(2022·邯郸一中高二学业考试)利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内阻，要求尽量减小实验误差。在测定电源的电动势和内阻的实验中，待测电池、开关和导线配合下列哪组仪器，不可以达到测定目的(　　)

A．一只电流表和一个滑动变阻器

B．一只电流表和一只电压表

C．一只电流表和一个电阻箱

D．一只电压表和一个电阻箱