20232146K6

(8分)如图所示，开始时上、下两偏振片平行且透振方向完全一致，现在将上边偏振片A慢慢顺时针旋转，屏上的光的亮度开始逐渐\_\_\_\_\_\_\_\_(填“变暗”或“变亮”)，当它转到90°时，屏上的光亮度将最\_\_\_\_\_\_\_\_(填“暗”或“亮”)，继续转到180°时光由最\_\_\_\_\_\_\_\_变为最\_\_\_\_\_\_\_\_(均选填“暗”或“亮”)。

