20232232K5

(2024·南通市高二期末)在同一电热器中分别通入如图所示的甲、乙两种交变电流，则该电热器在甲、乙两种电流下对应的电功率*P*甲∶*P*乙为 (　　)



A*.*5∶4 B*.*5∶8

C*.*1∶1 D*.*1∶2