20232233K5

(2024·三明市高二期末)某理想变压器原、副线圈的匝数之比为1∶5，当输入电压增加10 V时，则输出电压 (　　)

A*.*增加2 V B*.*增加10 V

C*.*增加50 V D*.*增加500 V