20232234K4

一发电站的输出功率为4 400 kW，现采用110 kV的高压输电，若要使输电效率不低于90%，则输电线的电阻不能大于 (　　)

A.68*.*75 Ω B.275 Ω

C.137*.*5 Ω D.200 Ω