20232242L4

　调节收音机的调谐回路时，可变电容器的动片从全部旋入到完全旋出仍接收不到某较高频率的电台信号，为接收到该电台信号，则应 (　　)

A.加大电源电压

B.减小电源电压

C.增加谐振线圈的圈数

D.减少谐振线圈的圈数