20232251K7

(多选)(2023·汕头市高二月考)有款市面上流行的指针式恒温“温奶器”，如图是其内部调温系统的工作示意图，温度的敏感元件是双金属片，在温度升高时上层金属的膨胀大于下层金属，可造成双金属片的形变。则关于该装置，下列说法正确的是 (　　)



A*.*传感器工作的一般流程：电信息→敏感元件→处理电路→非电信息

B*.*电源刚接通时上下触点是接触的

C*.*若要提高温奶的温度，则应使调温旋钮下移一些

D*.*若要提高温奶的温度，则应使调温旋钮上移一些