A202311122KK6

答案　ACD

解析　使用打点计时器打点时，应先启动电源，待打点计时器打点稳定后，再拉动纸带，A正确；应根据情况选取点迹清晰的部分纸带，不一定从第一个点开始，B错误，C正确；每相邻的两个计时点间的时间间隔为0.02 s，连续*n*个计时点间有(*n*－1)个时间间隔，故*n*个计时点间的时间间隔为(*n*－1)×0.02 s，D正确。