A2023128K1

答案　C

解析　汽车匀速行驶，牵引力*F*等于阻力*F*f，实际功率*P*＝*Fv*＝*F*f*v*＝1.8×103×20 W＝3.6×104 W＝36 kW，故选项C正确。