A202313113K7

答案　11.4　0.960　0.42

解析　10分度的游标卡尺精确度为0.1 mm，其读数等于主尺读数与游标尺读数之和，所以甲图的读数为*d*1＝11 mm＋4×0.1 mm＝11.4 mm

螺旋测微器的精确度为0.01 mm，乙图的读数为*d*2＝0.5 mm＋46.0×0.01 mm＝0.960 mm

0～0.6 A量程的分度值为0.02 A，读数需要精确到0.01 A，所以丙图的读数为*I*＝21×0.02 A＝0.42 A。