A202313113K9

答案　12.800　3.45

解析　螺旋测微器的示数为12.5 mm＋0.01 mm×30.0＝12.800 mm；

游标卡尺的读数为3.9 cm－5×0.9 mm＝3.45 cm。