A202313115K1

答案　BC

解析　红表笔是与表内的电源负极相连的，故A错误；指针指在中间刻度时，误差较小，为了减小误差，应尽量使指针指在中间刻度附近，故B正确；测电阻时，首先要把红、黑表笔短接进行调零，然后再去测电阻，故C正确；表盘刻度是不均匀的，从零刻度处开始，刻度值越大处，刻度越密，故D错误。