A20231311ZK6

答案　B

解析　因电流表的示数变化大，说明了电压表的分流作用明显，所以要用电流表内接法的电路进行测量，即选甲电路。对甲电路：电压表的示数是待测电阻和电流表的电压之和，故测量电压比真实值大，*R*测＝＝ Ω＝1 000 Ω，又*U*测>*U*真，所以*R*测>*R*真，即测量值偏大，真实值比1 000 Ω略小一些，故B正确，A、C、D错误。