A2023131222KK9

答案　A

解析　欧姆表调零时*I*g＝，用欧姆表测一阻值为*R*的电阻时，指针偏转至满刻度的处，有*I*g＝；用该表测一未知电阻，指针偏转到满刻度的处，则有*I*g＝，解得*R*′＝4*R*，故A正确。