A20232233K1

答案　ABC

解析　原线圈的感应电动势和副线圈的感应电动势由输入电压和匝数比决定，当匝数不同时，电动势不同，故D错误。