A20232234Z1

答案　AC

解析　输电导线上的电流*I*=，输电导线的电阻*R*=，输电线上损耗的电功率为*P*1=*I*2*R*=，用户得到的电功率为*P*2=*P*-*P*1=*P*(1-)，故A、C正确。