A20232242K7

答案　C

解析　使接收电路产生电谐振的过程叫作调谐，故A错误；在电磁波发射技术中，有调频和调幅两种调制方式，故B错误；为更好接收波长为300 m的无线电波，根据*f*== Hz=1×106 Hz=1 MHz，可知应把收音机的调谐频率调到1 MHz，故C正确；为了能收到频率最高的中波电台，应增大调谐电路的固有频率，根据*f*=可知应减少线圈的匝数，故D错误。