2023131141KL2

例2　电阻*R*1阻值为6 Ω，与电阻*R*2并联后接入电路中，通过它们的电流之比*I*1∶*I*2＝2∶3，则电阻*R*2的阻值和总电阻的阻值分别为(　　)

A．4 Ω，2.4 Ω B．4 Ω，3.6 Ω

C．9 Ω，3.6 Ω D．9 Ω，4.5 Ω