20231394K8

(2023·上海市市西中学高二期中)为了防止静电的危害，应尽快把产生的静电导走，下列措施中不是防止静电危害的是(　　)

A．油罐车后面装一条拖地的铁链

B．电工钳柄上套有绝缘胶套

C．飞机轮上装搭地线

D．印刷车间中保持适当的湿度