20232233K1

(多选)理想变压器正常工作时，原、副线圈中一定相等的物理量是 (　　)

A*.*每匝线圈中磁通量的变化率

B*.*交变电流的频率

C*.*原线圈的输入功率和副线圈的输出功率

D*.*原线圈的感应电动势和副线圈的感应电动势