20232241K5

(多选)电子钟是利用*LC*振荡电路来工作计时的，现发现电子钟每天要慢30 s，造成这一现象的原因可能是 (　　)

A*.*电池用久了

B*.*振荡电路中电容器的电容大了

C*.*振荡电路中线圈的电感大了

D*.*振荡电路中电容器的电容小了