20232241L3

　要想增大*LC*振荡电路中产生的振荡电流的频率，可采用的方法是 (　　)

A.增大电容器两极板的间距

B.升高电容器的充电电压

C.增加线圈的匝数

D*.*在线圈中插入铁芯