20232242K6

在无线电广播的接收中，调谐和解调是两个必须经历的过程，下列关于接收过程的顺序，正确的是 (　　)

A*.*调谐→高频放大→解调→音频放大

B*.*解调→高频放大→调谐→音频放大

C*.*调谐→音频放大→解调→高频放大

D*.*解调→音频放大→调谐→高频放大