A2023131041KK2

答案　BC

解析　9 V为电容器的额定电压(或工作电压)，且额定电压低于击穿电压，故C正确，D错误；正常工作时所带电荷量最大为*Q*＝*CU*＝1.5×10－6×9 C＝1.35×10－5 C，故A错误，B正确。