A2023131142KK10

答案　A

解析　读数总比准确值偏小，说明流过表头的电流偏小，并联电阻稍小了些，要使电流表读数准确，应使并联电阻稍大些，可以在*R*上串联一个很小的电阻，故选A。