A2023131142KK3

答案　BC

解析　由并联一个阻值为*nR*g的定值电阻，根据电流与电阻成反比，所以其分担的电流为*I*g，可以改装为量程是(＋1)*I*g的电流表，故A错误；并联一个阻值为的定值电阻，根据并联电路电流与电阻成反比，所以其分担的电流为(*n*－1)*I*g，可以改装为一个量程是*nI*g的电流表，故C正确；串联一个阻值为*nR*g的定值电阻，根据串联电路中电压与电阻成正比，所以其分担的电压为*nI*g*R*g，可以改装为一个量程是(*n*＋1)*I*g*R*g的电压表，故B正确；串联一个阻值为的定值电阻，根据串联电路中电压与电阻成正比，所以其分担的电压为*I*g*R*g，可以改装为一个量程是(＋1)*I*g*R*g的电压表，故D错误。