A2023131142KL3

答案　*Rx*1　大于

解析　由题意知＝＝10，＝＝20，<，电压表的分流作用较显著，故应该采用电流表内接法，即题图甲所示接法，*Rx*1更接近待测电阻的真实值，题图甲中待测电阻的测量值是*Rx*与*R*A串联后的电阻值，故*Rx*真<*Rx*1。