A202313115K2

答案　B

解析　甲图，用直流电压挡测小灯两端电压时，红表笔应该接小灯泡的左端，黑表笔接右端，选项A错误；乙图，用直流电流挡测小灯电流时，电流从红表笔流入电表，选项B正确；丙图，用欧姆挡测某未知电阻时，应该把电阻与电路断开，选项C错误；丁图，用欧姆挡测二极管的反向电阻时，因黑表笔接内部电源的正极，则黑表笔应该接二极管的右端，选项D错误。