A202313115K7

答案　B

解析　“闭合开关S，红、黑表笔分别接在接线柱E、F上，电压表示数为1.5 V”说明从电源正极到接线柱E没有断路，从电源负极到接线柱F没有断路；“断开开关S，选择电阻‘×1 k’挡，红、黑表笔分别同时接E、F，指针不偏转”说明接线柱E、接线柱F之间也就是小灯泡电阻无穷大，是断路，如果灯泡短路，指针应该有明显的偏转，故B正确，A、C、D错误。