A202313121K2

答案　C

解析　家用电器中有纯电阻也有非纯电阻，故总电功率只能用*P*＝*UI*来计算，C正确。

考点二　纯电阻电路的分析与计算