A202313121K9

答案　C

解析　电饭煲为纯电阻元件，电阻*R*＝＝44 Ω，电功率*P*＝*UI*＝1 100 W，每分钟消耗的电能*E*＝*UIt*＝6.6×104 J；洗衣机为非纯电阻元件，洗衣机电动机线圈电阻无法确定，也无法确定其发热功率，洗衣机电功率*P*′＝*UI*′＝110 W，每分钟消耗的电能*E*′＝*UI*′*t*＝6.6×103 J，故C正确，A、B、D错误。