A2023131221KL2

答案　AC

解析　由题图可知电压表测量的是路端电压，电流表测量的是通过可变电阻*R*的电流，由*U*＝*IR*，得*I*＝2 A，再由闭合电路欧姆定律有*E*＝*U*＋*Ir*，将*I*＝2 A、*U*＝4 V、*E*＝6 V代入可得*r*＝1 Ω，故选项A、C正确，B、D错误。