A20231394K8

答案　B

解析　油罐车在运输过程中，油与油罐桶壁不断的相互摩擦起电，从而产生大量的静电，通过后面装一条拖地的铁链，及时将静电导走，防止静电危害；电工钳柄上套有绝缘胶套，在带电操作时，防止触电，所以不是防止静电危害的；飞机在飞行时，飞机与空气摩擦产生大量的静电，所以飞机着地时通过搭地线，将静电及时导走，防止静电危害；印刷车间中，纸张间摩擦产生大量静电，由于有一定的湿度，能及时将产生的静电导走，防止静电危害，故选B。