A20232233K6

答案　B

解析　由=知，仅增加原线圈匝数，副线圈的输出电压*U*2减小，不能使小灯泡正常发光，故A错误；由=知，仅增加副线圈匝数，副线圈的输出电压*U*2增大，有可能使小灯泡正常发光，故B正确；由=知，将原、副线圈匝数都增为原来的两倍，由于原线圈的电压不变，则副线圈的输出电压*U*2不变，不能使小灯泡正常发光，故C错误；将两个3*.*8 V小灯泡并联起来接入副线圈，由于原线圈的电压不变，则副线圈的输出电压*U*2不变，不能使小灯泡正常发光，故D错误。